土地改良施設要改修箇所等一覧

H30.05.19 篠町土地改良区

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地区名 | 施設名 | 現状､問題点 | 原因・対策 | 診断経過 | 概算負担額 | 対応 |
| 篠 | 汁沢池 | 堤体の漏水、診断結果「危険」 | 老朽化、堤体の抜本的改修 | H25-K1 | 500万円 | H26申請済(府) |
| 馬堀 | 江村水路 | 部材剥離、法面沈下、地盤陥没他 | 老朽化、全面的改修 | H27-K1 |  |  |
| 森 | 寒谷東池 | 樋管詰まり、H28の営農不可 | 老朽化、樋管の新規設置 | H28措置中 | 400万円 | H27申請済(府) |
| 森 | 宮ノ谷池 | 堤体侵食、漏水、安全策不備 | 老朽化、堤体一部改修 | H28-K1 |  |  |
| 森 | 寒谷西池 | 堤体侵食、斜樋詰まり | 老朽化、定期整備 | H28-K1 |  | 使用継続の再検討 |
| 森 | 上猪谷上池 | 堤体侵食、漏水、安全策不備 | 老朽化、定期整備 | H28-K1 |  |  |
| 森 | 上猪谷下池 | 堤体侵食、漏水、安全策不備 | 老朽化、定期整備 | H28-K1 |  |  |
| 森 | 袋谷池（新池） | 目地破損、漏水 | H10災害復旧工事 | H28-K1 |  |  |
| 森 | 袋谷池小池 | 堤体浸食、漏水 | 老朽化、定期整備 | H28-K1 |  |  |
| 柏原 | 出葉池給水路 | 素堀のため壁面崩落の恐れ | 当初から施工なし | H28-K1 |  |  |
| 柏原 | 茱萸谷下池 | 堤体石垣より漏水 | 老朽化 | H28-K1 |  |  |
| 浄法寺 | 茱萸谷下池水路 | 水路崩落の恐れ | 施工不良、住宅開発 | H28-K1 |  |  |
| 柏・浄法 | 茱萸谷よし池 | 余水吐け石組みのずれ | 老朽化、セメント補強などなし | H29 |  | 市に連絡済 |
| 王子 | 下井根水路 | 壁面のひび割れ・倒れ、漏水 | 老朽化、全面的改修 | H28-K1 |  |  |
| 篠 | 柿ケ谷上池 | 堤体浸食・部分崩落、漏水 | 老朽化、全面的改修（水路含む） | H22･29-K1 |  |  |
| 篠 | 柿ケ谷下池 | 堤体部分崩落・土砂堆積、漏水 | 老朽化、全面的改修 | H29-K1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

